Контроллер клавиатуры Орион-ПРО

(Устанавливать на разъемы расширения SYS1...SYS3)

Спецификация

DD1 - 1533ИР23

DD2 - 1533 ИР23

DD3 - 1533ИД7

DD4 - 1533ИД7

DD5 - 537РУ10

DD6 - 8042

DD7 - 1533ЛН3

DD8 - 1533ЛИ1

R1 - 1к

R2 - 1к

R3 - 1к

R4 - 1к

R5 -

C1 -

C2 -

C3 - 100 мкФ

C4...C7 - 0,33...0,47 мкФ

Q1 - 7...8 МГц

Х1 - СНП58-64

Х2 - СГ7

J1,J2 - перемычки